
1

2

3

4

5



6

7

Conecte o Leitor QRCode Bravas a sua rede e alimente com 12Vdc.

Passos:

1) Pressione “Search Device” para que o software encontre o leitor na rede. Ao encontrar o dispositivo, o mesmo será apresentado logo abaixo.

2) Pressione “Get current parameters” para recuperar os parâmetros atuais do dispositivo.

3) Altere os parametros de Rede para adequar o dispositivo à mesma rede onde estará conectado o Módulo Acesso.

4) Configure os parâmetros de HOST para ajustar de acordo com a configuração do Módulo Acessso:

Network Mode: Fixed IP

Server Address: <complete com o endereço do Módulo Acesso>

Server Port: <complete com a porta de serviço de QRCode usada pelo Módulo Acesso – padrão 5001)

HTTP Server: PHP

5) Pressione “Set up” para carregar as novas configurações.

Repita os itens 1 e 2 para verficar se os parametros de rede foram carregados corretamente.

**OBS: Pode levar alguns instantes para o dispositivo aparecer na rede novamente.**

6) Selecione a opção TCP para “Output format selection”

7) Pressione “Set up” para carregar as novas configurações.